**Технические характеристики**

Матрица

1/4” OV9712 CMOS

Тип сигнала

PAL

Минимальная освещенность

0,01 (ИК выкл.); 0 (ИК вкл.)

Объектив

3,6 мм

Механический ИК-фильтр

Есть

Дальность ИК-подсветки

до 20 м

Доп. функции

AGC, BLC, ATW, DWDR, OSD, 2DNR/3DNR, день/ночь

Рабочая температура

-10°С~+50°С

Видеопроцессор

Nextchip NVP2431H

Лидер продаж

Да

Потребление тока

0,3 А

Степень защиты

IP20

Стандарт

AHD-M 720p

Питание

DC 12В

Разрешение

1280x720

Габариты

100х70 мм

Масса

0,16 кг