**Технические характеристики**

Программное обеспечение

Встроенный веб-сервер (русифицированный интерфейс). Бесплатное ПО на 144 канала (русифицированный интерфейс). Поддержка стандарта ONVIF, NETIP

Матрица

1/2.9"Sony EXMOR IMX322 CMOS 2 Mpx

Формат сжатия видео

H.264 BaseLine Profile, Main Profile, H.264 High Profile (264+)

Минимальная освещенность

0,01 лк (цветной режим)/0,001 лк (ч/б режим)/0 лк (ИК вкл.)

Объектив

Моторизированный 2,8-12 мм, автофокус

Механический ИК-фильтр

Есть

Дальность ИК-подсветки

40 м

Доп. функции

Управление электронным затвором: 1/50 - 1/10 000 мс

Частота кадров

25 к/с при любом разрешении

Настройки изображения

Регулировки сжатия, цвета, яркости, резкости, контрастности, баланса белого, экспозиции, компенсация засветки, настройка в условиях слабой освещенности, поворот по горизонтали, зеркальное изображение, наложение до 4 масок конфиденциальности, 2D/3DNR

Протоколы

TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, S MTP, NTP, UPnP SNMP, FTP, 802.1x, HTTPS

Web Browser

Microsoft Internet Explorer 9.0 и более поздние версии и совместимые с IE

Интеллектуальное видео

Детектор движения

События по тревоге

Файл, загруженный через FTP, HTTPи электронную почту; уведомление по электронной почте, HTTPи TCP

Ограничение доступа по WE

Защита паролем (устанавливается администратором)

Мощность

Макс. 7.2 Вт (0,6 A)

Разъемы

RJ-45; RCA-тюльпан

Рабочая температура

-45°C +50°С

Удаленная работа по сети

Облачный сервис xmeye.net

Лидер продаж

Да

Степень защиты

IP66

Безопасность

Защита паролем, фильтрация IP-адресов, аутентификация с кэшированием, журнал регистрации доступа пользователей

Формат сжатия аудио

G.711 a

Процессор

DSP Hi3516C

Интеграция с ПО

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Програмное обеспечение | Версия ПО | Видеопоток | Аудиопоток | PTZ | Детектор движения | Видеоаналитика |
| Domination | не ниже 1.6.9.12, 1.7.4.12, 1.8.4.8 | V | V | V | V | программная |
| Интеллект | 4.10.3 | V | V | V | V | программная |
| macroscop | 2.3.317 | V | V | V | V | программная |
| TRASSIR | 4.0 | V | V | V | V | программная |
| Линия | 7.4.0 | V | V | V | V | - |

Питание

DC 12В или PoE IEEE 802.3af, класс 3

Ethernet

Ethernet (10/100 Base-T), RJ-45 Connector

Разрешение

1920х1080

Габариты

88х280 мм

Масса

0,92 кг