**Технические характеристики**

Матрица

1/2.7"AR0237 CMOS

Тип сигнала

PAL/NTSC

Минимальная освещенность

Цвет: 0,01 Лкс; Ч/б: 0,001 Лкс

Объектив

2,8…12 мм

Отношение сигнал/шум

Более 52 дБ

Механический ИК-фильтр

Есть

Дальность ИК-подсветки

до 60 м

Доп. функции

D-WDR 96dB; AGC, BLC, ATW; 2D/3D-NR; Defog; Sens-up 2-30x; день/ночь

Управление

настройки меню OSD ч/з Coaxitron - управление по коаксиальному кабелю

Рабочая температура

-45°С…+50°С

Лидер продаж

Да

Потребление тока

Макс. 0,8 А

Степень защиты

IP66

Стандарт

AHD /TVI /CVI /CVBS (аналог 960H)

Питание

DC 12В

Разрешение

1920х1080 (2 Mpx)

Габариты

305х81 мм

Масса

1 кг