Технические данные:

|  |  |
| --- | --- |
| 1) Дальность действия АК-канала | - 6 м; |
| 2) Дальность действия ИК-канала | - 5 м; |
| 3) Рекомендуемая высота установки | - до 5 м; |
| 4) Напряжение питания | - 8…15 В; |
| 5) Потребляемый ток, не более | - 18 мА; |
| 6) Сопротивление канала реле в дежурном режиме, не более | - 8 Ом; |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Условия эксплуатации:** |  |
| - температура | - от -20 до +50°С; |
| - относительная влажность воздуха без конденсации влаги | - до 95% при +35°С; |
| - степень защиты оболочкой | - IP30. |

Информативность:

* "выход извещателя на дежурный режим";
* "норма для ИК- и АК-каналов одновременно";
* "тревога для ИК-канала";
* "тревога для АК-канала";
* "тревога для ИК- и АК-каналов одновременно";
* "вскрытие";
* "повышенный уровень помех по высокой частоте";
* "повышенный уровень помех по низкой частоте";
* "напряжение питания ниже допустимого".