Технические данные:

|  |  |
| --- | --- |
| 1) Дальность действия АК-канала  |  - 6 м; |
| 2) Дальность действия ИК-канала  |  - 5 м;   |
| 3) Рекомендуемая высота установки  |  - до 5 м; |
| 4) Напряжение питания  |  - 8…15 В;   |
| 5) Потребляемый ток, не более  |  - 18 мА; |
| 6) Сопротивление канала реле в дежурном режиме, не более  |  - 8 Ом; |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Условия эксплуатации:**  |  |
| - температура  |  - от -20 до +50°С; |
| - относительная влажность воздуха без конденсации влаги  |  - до 95% при +35°С; |
| - степень защиты оболочкой  |  - IP30. |

Информативность:

* "выход извещателя на дежурный режим";
* "норма для ИК- и АК-каналов одновременно";
* "тревога для ИК-канала";
* "тревога для АК-канала";
* "тревога для ИК- и АК-каналов одновременно";
* "вскрытие";
* "повышенный уровень помех по высокой частоте";
* "повышенный уровень помех по низкой частоте";
* "напряжение питания ниже допустимого".