**Руководство по эксплуатации**

**Коммутатора Айтек ПРО**




**1010P8 V2**

Благодарим Вас за приобретение коммутатора марки Айтек ПРО Рекомендуем Вам перед началом работы с устройством ознакомиться с руководством и тщательно следовать всем правилам и предписаниям.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации до монтажа и использования устройства.
2. При работе с устройством соблюдайте основные меры безопасности использования электрооборудования и эксплуатации электронных приборов.
3. Техническое обслуживание должно проводиться только квалифицированным персоналом, запрещается самостоятельно разбирать коммутатор.
4. При возникновении неполадок, пожалуйста, обращайтесь к поставщику или в торговое предприятие, где было приобретено оборудование.

**ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ**



**Описание**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | Сетевые порты РоЕ RJ-45 |
| **2** | Порты Uplink |
| **3** | Переключение режимов работы (Default/Extend) \* |

**\*Режимы работы**

Используйте переключатель режимов работы коммутатора как описано

ниже:

1. Default: режим работы коммутатора по умолчанию, скорость передачи - 100 Мбит/с, дистанция передачи сигнала по Ethernet – 100 м.
2. Extended: режим увеличения дальности. В этом режиме расстояние между коммутатором и видеокамерой может быть увеличено до 250 метров (витая пара Cat 6), скорость передачи данных становится 10 Мбит/сек.

**ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ **

**Описание**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | Винт заземления |
| **2** | Разъем питания АС 220В |

Данные устройства:

|  |  |
| --- | --- |
| Модель |  |
| Дата сборки |  |
| Серийный номер |  |

Упаковку произвел:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / ШТАМП ПРОДАВЦА

Дата продажи «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г



**Сделано в КНР**