**Технические характеристики**

Частотный диапазон радиоканалов, МГц - 433,075…434,775

Количество радиоканалов в диапазоне - 7

Излучаемая мощность радиопередатчика, не более, мВт - 10

Максимальная дальность устойчивой связи в зоне прямой видимости (при использовании внешней антенны), м - 1200

Максимальное количество во клавиатур в радиосистеме - Опционально

Снятие/постановка под охрану - реализовано;

Пораздельная (один или несколько разделов) постановка под охрану - реализовано;

Зуммер для индикации задержки на вход и выход, охранной и пожарной тревоги - реализовано;

Смена кода постановки/снятия с охраны - реализовано;

Обновление ПО с персонального компьютера - реализовано;

Индикация состояния зон и разделов - реализовано;

Напряжение основного источника питания, В - 12 ± 2;

Напряжение резервного источника питания, В - 3,6 (батарея ER14505 АА);

Тампер вскрытия корпуса - реализовано;

Габаритные размеры, мм - 160×100×30;

Масса, кг, не более - 0,22;

Диапазон рабочих температур, °С -30...+55.

*Приведён диапазон рабочих температур без учёта ограничений элемента питания.*