**Технические характеристики**

Матрица

1/2.8"SONY Exmor IMX322

Тип сигнала

PAL/NTSC

Минимальная освещенность

Цвет: 0,01 Лкс; Ч/б: 0,001 Лкс

Объектив

f=2,8-12 мм

Отношение сигнал/шум

Более 52 дБ

Механический ИК-фильтр

Есть

Дальность ИК-подсветки

до 35 м

Доп. функции

D-WDR; AGC, BLC, ATW; 2D/3D-NR; Defog; Sens-up 2-30x; день/ночь

Управление

настройки меню OSD ч/з Coaxitron - управление по коаксиальному кабелю

Рабочая температура

-45°С~+65°С

Видеопроцессор

Nextchip NVP2441H

Потребление тока

Макс. 0,6 А

Степень защиты

IP66

Стандарт

AHD-H (AHD 2.0) /либо CVBS (аналог 960H)

Питание

DC 12В

Разрешение

1920х1080 (2 Mpx)

Габариты

119х88,5 мм

Масса

0,8 кг