# Технические характеристики видеокамеры AHD-OFr 5Mp

Матрица

1/2.7" Progressive CMOS

Минимальная освещенность

0,05 лк (цветной режим) / 0лк (ч/б режим ИК вкл.)

Объектив

3,6 мм

Механический ИК-фильтр

Есть

Дальность ИК-подсветки

20 м

Доп. функции

AGC, BLC, OSD, DWDR, день/ночь, баланс белого, PIR - детектор

Угол обзора

H.FOV:87.4°

Степень защиты

IP66

Питание

DC 12В

Разрешение

2592x1944

Потребляемая мощность

1Вт (макс.: 3Вт)

Синхронное воспроизведение

Внутренняя синхронизация

Рабочие условия

-45…+50°С

Видеовыход

1 (BNC 75 Om)

Масса, кг

0,4

Стандарт видеосжатия

AHD/TVI/CVI/CVBS

Габариты

71 X 71 Х 138 мм