**Технические характеристики**

Программное обеспечение

Бесплатное русифицированное ПО на 144 канала записи; поддержка стандарта ONVIF, NETIP

Матрица

1/3"AR0130 ultra-low illumination CMOS 1,3 Mpx

Формат сжатия видео

H.264

Минимальная освещенность

0,5 лкс

Объектив

3,6 мм

Дневной и ночной режим

Есть

Механический ИК-фильтр

Есть

Доп. функции

Интеграция с ПО Линия, Трассир, Macroscop, Domination, полная интеграция с HVR и NVR H серии.

Частота кадров

25 к/с

Настройки изображения

Регулировки сжатия, цвета, яркости, резкости, контрастности, баланса белого, экспозиции;
компенсация засветки; настройки в условиях слабой освещенности; поворот по горизонтали,
зеркальное изображение. Возможность наложения до 4-х масок конфиденциальности.

Протоколы

RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/ UPnP

Web Browser

Microsoft Internet Explorer 9.0 и более поздние версии и совместимые с IE

Мощность

Макс. 0,3А /3,6 Вт

Разъемы

RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX, Разъем питания

Рабочая температура

от -10°С до +50°С

Удаленная работа по сети

Облачный сервис xmeye.net

Степень защиты

IP20

Интеграция с ПО

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Програмное обеспечение | Версия ПО | Видеопоток | Аудиопоток | PTZ | Детектор движения | Видеоаналитика |
| Domination | не ниже 1.6.9.12, 1.7.4.12, 1.8.4.8 | V | V | V | V | программная |
| Интеллект | 4.10.3 | V | V | V | V | программная |
| macroscop | 2.3.317 | V | V | V | V | программная |
| TRASSIR | 4.0 | V | V | V | V | программная |
| Линия | 7.4.0 | V | V | V | V | - |

Питание

DC 12В

Ethernet

Ethernet (10/100 Base-T); RJ-45 Connector

Разрешение

1280х960, 1280x720, 704x576

Габариты

41х41х23 мм

Вес

0,15 кг