**Технические характеристики**

Матрица

1/2.7"AR0237 CMOS 2 Mpx

Формат сжатия видео

H.265/H.264

Минимальная освещенность

0,01 (цветной режим) / 0,001 (ч/б режим)

Объектив

2,8-12 мм

Дальность ИК-подсветки

20 м

Частота кадров

25 к/с

Протоколы

TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS, PPPoE, SMTP,NTP

Мощность

Макс. 0,6 A; 7,2 Вт

Разъемы

RJ-45 10 BASE-T/100BASE-TX, DC 12В/PoE

Рабочая температура

от -45°С до +50°С

Удаленная работа по сети

Облачный сервис xmeye.net

Видеопроцессор

HI3516D

Степень защиты

IP66

Интеграция с ПО

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Програмное обеспечение | Версия ПО | Видеопоток | Аудиопоток | PTZ | Детектор движения | Видеоаналитика |
| Domination | не ниже 1.6.9.12, 1.7.4.12, 1.8.4.8 | V | V | V | V | программная |
| Интеллект | 4.10.3 | V | V | V | V | программная |
| macroscop | 2.3.317 | V | V | V | V | программная |
| TRASSIR | 4.0 | V | V | V | V | программная |
| Линия | 7.4.0 | V | V | V | V | - |

Питание

DC 12B/PoE (Power over Ethernet) - IEEE802.3af Class 3

Разрешение

1920x1080 (Full HD)

Габариты

140х140х101 мм

Масса

0,8 кг