**Технические характеристики**

Матрица

1/3"OV4689 CMOS, 4Mp

Минимальная освещенность

0,01 (цветной режим) / 0,001 (ч/б режим) / 0 (ч/б режим ИК вкл.)

Объектив

3,6 мм

Отношение сигнал/шум

>50 дБ

Механический ИК-фильтр

Есть

Дальность ИК-подсветки

до 30 м

Доп. функции

AGC, BLC, ATW, DWDR, OSD, 2DNR/3DNR, Defog, Sense-up, день/ночь

Рабочая температура

-45°С…+50°С

Видеопроцессор

NVP2475

Потребление тока

0,25 А

Степень защиты

IP66

Питание

DC 12В

Разрешение

2688х1520

Габариты

166x63 мм

Масса

0,35 кг