**Технические характеристики**

Матрица

1/2.8"Sony Starvis IMX222 CMOS 2 Mpx

Формат сжатия видео

H.264

Минимальная освещенность

0,01 лк (цветной режим) / 0,005 лк (ч/б режим) / 0 лк (ИК вкл)

Объектив

HD- lens с ИК коррекцией; f=3,6 мм

Дневной и ночной режим

Есть

Механический ИК-фильтр

Есть

Дальность ИК-подсветки

до 30 м

Частота кадров

25 к/с

Протоколы

TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS, PPPoE, SMTP,NTP

Мощность

Макс. 0,6 A, 7,2 Вт

Разъемы

RJ-45, DC 12B, PoE

Рабочая температура

от -45°С до +50°С

Работа по сети

Сеть - Ethernet (10/100 Мбит/с), битрейт - 384кбит/с-8Мбит/с.

Удаленная работа по сети

Облачный сервис xmeye.net

Степень защиты

IP66

Интеграция с ПО

ONVIF, NETIP, полная интеграция с HVR и NVR H серии; рекомендованное ПО – Domination

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Програмное обеспечение | Версия ПО | Видеопоток | Аудиопоток | PTZ | Детектор движения | Видеоаналитика |
| Domination | не ниже 1.6.9.12, 1.7.4.12, 1.8.4.8 | V | V | V | V | программная |
| Интеллект | 4.10.3 | V | V | V | V | программная |
| macroscop | 2.3.317 | V | V | V | V | программная |
| TRASSIR | 4.0 | V | V | V | V | программная |
| Линия | 7.4.0 | V | V | V | V | - |

Питание

DC 12В, PoE

Разрешение

1920x1080, 704x576(D1)

Габариты

285х90х90 мм

Масса

1 кг