**Технические характеристики AHD-OV 2 Mp**

Матрица

1/2.8" SONY IMX307 CMOS

Тип сигнала

PAL/NTSC

Минимальная освещенность

Цвет: 0,0001 Лкс; Ч/б: 0,0001 Лкс

Объектив

f=2,8-12 мм (3Mp)

Отношение сигнал/шум

Более 64 дБ

Механический ИК-фильтр

Есть

Дальность ИК-подсветки

до 60 м

Доп. функции

D-WDR; AGC, BLC, ATW; 2D/3D-NR; Defog; Sens-up 2-30x; день/ночь

Управление

настройки меню OSD ч/з Coaxitron - управление по коаксиальному кабелю

Потребление тока

Макс. 0,8 А

Степень защиты

IP66

Питание

DC 12В

Разрешение

1920х1080 (2 Mpx)

Стандарт

AHD/TVI/CVI/CVBS

Рабочие условия

-50°С~+50°С

Видеопроцессор DSP

Nextchip NVP2441H

Габариты

305х81 мм

Масса

1 кг