# Технические характеристики видеокамеры AHD-DvpZr 5Mp

Видеовыход

1 (BNC)

Матрица

1/2.7" Progressive CMOS

Минимальная освещенность

0,05 лк (цветной режим) / 0лк (ч/б режим ИК вкл.)

Объектив

2,7-13,5 мм моторизированный

Механический ИК-фильтр

Есть

Дальность ИК-подсветки

45 м

Доп. функции

AGC, BLC, OSD, DWDR, день/ночь, баланс белого

Угол обзора

H.FOV:81.04° - 28.78°

Степень защиты

IP66

Питание

DC 12В

Разрешение

2592x1944

Потребляемая мощность

2Вт (макс.: 6Вт)

Рабочие условия

-45…+50°С

Масса, кг

0,76

Стандарт видеосжатия

AHD/TVI/CVI/CVBS

Габариты

Ø136 X129 мм