**Технические характеристики**

Матрица

1/4” OV CMOS

Минимальная освещенность

0,1 (цветной режим) / 0,01 (ч/б режим)/0 (ч/б режим ИК вкл.)

Объектив

3,6 мм

Механический ИК-фильтр

Есть

Дальность ИК-подсветки

до 20 м

Доп. функции

AGC, BLC, ATW, день/ночь

Рабочая температура

-10°С…+50°С

Лидер продаж

Да

Потребление тока

0,2A/0,26 A

Процессор

DSP Fuhan8532

Стандарт

AHD-M

Питание

DC 12 В

Разрешение

1280x720 (1 Мп)

Габариты

71х95 мм

Масса

0,16 кг