**Технические характеристики**

Программное обеспечение

Встроенный веб-сервер (русифицированный интерфейс). Бесплатное ПО на 64 канала (русифицированный интерфейс). Поддержка стандарта ONVIF, NETIP.

Матрица

1/2.7"SONY IMX291 CMOS Progressive

Формат сжатия видео

H.264, H.265

Минимальная освещенность

0,001 лк (цветной режим) / 0,00008 лк (ч/б режим)

Объектив

HD- lens с ИК коррекцией; f=3,6 мм

Механический ИК-фильтр

Есть

Дальность ИК-подсветки

до 25 м

Доп. функции

Интеграция с ПО Линия, Трассир, Macroscop, Domination, полная интеграция с HVR и NVR H серии

Фокусное расстояние

3,6 мм

Частота кадров

25 к/с

Аудио входы/выходы

1 вход/1 выход

Протоколы

TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS, PPPoE, SMTP,NTP

Мощность

Макс. 0,45 A; 5,4 Вт

Разъемы

RJ-45 10 BASE-T/100BASE-TX, Разъем питания, mini jack 3,5мм, mini jack 3,5мм

Рабочая температура

от -10°С до +50°С

Степень защиты

IP20

Формат сжатия аудио

G.711

Питание

DC 12В

Разрешение

1920x1080

Габариты

128х100 мм

Вес

0,34 кг