**Технические характеристики**

Программное обеспечение

Встроенный веб-сервер (русифицированный интерфейс). Бесплатное ПО на 144 канала (русифицированный интерфейс). Поддержка стандарта ONVIF, NETIP. Облачный сервис xmeye.net.

Матрица

1/4 OV 9712 CMOS

Формат сжатия видео

H.264

Минимальная освещенность

Цвет: 0,1 лкс, Ч/б: 0,01 лкс

Объектив

2,8 мм

Дневной и ночной режим

Есть

Механический ИК-фильтр

Есть

Дальность ИК-подсветки

до 20 м

Частота кадров

25 к/с

Настройки изображения

Регулировки сжатия, цвета, яркости, резкости, контрастности, баланса белого, экспозиции; компенсация засветки, настройка в условиях слабой освещенности, поворот по горизонтали, зеркальное изображение, наложение до 4 масок конфиденциальности, DWDR

Аудио входы/выходы

1/1

Протоколы

RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DNS/DDNS/NTP/UPnP/HTTP

Web Browser

Microsoft Internet Explorer 9.0 и более поздние версии и совместимые с IE

Интеллектуальное видео

Детектор движения, активное оповещение при несанкционированных действиях

События по тревоге

Файл, загруженный через FTP, HTTP; Уведомление по электронной почте.

Ограничение доступа по WE

Защита паролем (устанавливается администратором)

Мощность

Макс. 0,3 A

Разъемы

RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX, RCA, RCA

Рабочая температура

-10°C +50°С

Поддержка мобильных устройств

Android OS, IOS

Безопасность

Защита паролем, фильтрация IP-адресов, аутентификация с кэшированием, шифрование по протоколу HTTPS, контроль доступа к сети IEEE 802.1Х, журнал регистрации доступа пользователей

Формат сжатия аудио

G.711

Интеграция с ПО

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Програмное обеспечение | Версия ПО | Видеопоток | Аудиопоток | PTZ | Детектор движения | Видеоаналитика |
| Domination | не ниже 1.6.9.12, 1.7.4.12, 1.8.4.8 | V | V | V | V | программная |
| Интеллект | 4.10.3 | V | V | V | V | программная |
| macroscop | 2.3.317 | V | V | V | V | программная |
| TRASSIR | 4.0 | V | V | V | V | программная |
| Линия | 7.4.0 | V | V | V | V | - |

Питание

DC 12В

Ethernet

Ethernet (10/100 Base-T), RJ-45 Connector

Разрешение

1280х720

Габариты/масса

94х73 мм/0,3 кг