**Характеристика**

Многофункциональность

Пентаплекс

Операционная система

Linux

Видеовход

RJ45

Видеовыход

1 VGA, 1 HDMI

Каналов записи

24

Аудиовход

до 24 (поток формируется камерой)

Формат сжатия видео

H.265/H.264

Доп. функции

Поддержка работы по сети, 3G, 4G, Wi-Fi. 2 порта USB2.0, 1 порт USB3.0. Встроенный web-сервер (IE),Управление PTZ устройствами. Облачный сервис xmeye.net

Скорость записи

25 к/с на канал при любом поддерживаемом разрешении

Трев. вх./вых.

16/4

Глубина архива, Гб

4 X SATA до 24ТБ

Поддержка работы по сети

да

Рекомендуемые 3G модемы

ZTE: MF110, MF180, MF627, MC2716Huawei: E1550, E150, E173, E173u-1, E176G, E261, EC1261, EC1262, ET128; и другие с поддержкой Linux

Управление

USB мышь, пульт ДУ

Интерфейс

Русифицированный

Объединяется с моделями

Регистраторы серий: NVR, HVR, Hybrid; камеры серии IPe; видеосерверы

Формат сжатия аудио

G.711A

Питание

12В/6А

Разрешение

24\*5M

Габариты

440x440,5x60 мм

Масса

4 кг

**Режим работы видеорегистратора**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разрешение | Запись | Воспроизведение | КС | Режим |
| 4Mp\*32 | 32 | 9 | 25 | 32 |
| 5Mp\*24 | 24 | 4 | 25 | 24 |
| 4K\*16 | 16 | 4 | 25 | 16 |
| 1080P\*16 | 16 | 16 | 25 | 16 |