**Технические характеристики**

Программное обеспечение

Встроенный веб-сервер (русифицированный интерфейс).
Поддержка стандарта ONVIF 2.6, CGI.

Матрица

1/2.8"SONY IMX290 STARVIS CMOS Progressive

Формат сжатия видео

H.265, H.264

Минимальная освещенность

Цвет: 0.01лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК

Дневной и ночной режим

Есть

Механический ИК-фильтр

Есть

Дальность ИК-подсветки

до 45

Фокусное расстояние

2.8-12 мм

Частота кадров

до 30 к/с при любом разрешении

Настройки изображения

|  |
| --- |
| Регулировки сжатия, цвета, яркости, резкости, контрастности, баланса белого, экспозиции; компенсация засветки, настройка в условиях слабой освещенности, поворот по горизонтали, зеркальное изображение, наложение масок конфиденциальности, WDR 120дБ, BLC, HLC, 3D-DNR, коридорный режим. |

Протоколы

TCP/IP, UDP, HTTP, UPnP, DHCP, PPPoE, DDNS, FTP, NTP, RTP, RTSP, SNMP, SMTP, 802.1X, QoS, DNS, HTTPS

Web Browser

Microsoft Internet Explorer 9.0 и более поздние версии и совместимые с IE

Интеллектуальное видео

Детектор движения, пересечение линии (подсчет посетителей), охрана периметра, оставлен-ные/исчезнувшие предметы, выделение до 4-х областей интереса (ROI)

Ограничение доступа по WE

Защита паролем (устанавливается администратором)

Мощность

5Вт (ИК вкл.: макс. 7Вт)

Рабочая температура

-45°C +55°С

Степень защиты

IP66

Безопасность

Защита паролем, фильтрация IP-адресов, аутентификация с кэшированием, контроль доступа к сети IEEE 802.1Х, журнал регистрации доступа пользователей

Интеграция с ПО

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Програмное обеспечение | Версия ПО | Видеопоток | Аудиопоток | PTZ | Детектор движения | Видеоаналитика |
| Domination | 1.6.10.6, 1.7.5.6, 1.8.9.5 | V | V | V | V | аппаратная, программная |
| Интеллект | 4.10.3 | V | V | V | V | программная |
| macroscop | 2.3.317 | V | V | V | V | программная |
| TRASSIR | 4.0 | V | V | V | V | программная |
| Линия | 7.4.0 | V | V | V | V | - |

Защита от статических разрядов

до 4000В

Питание

DC 12В / PoE (Power over Ethernet) – IEEE802.3af

Ethernet

Ethernet (10/100 Base-T), RJ-45 Connector

Разрешение

2MP 1920х1080

Масса

0,94 кг