**Технические характеристики IPe-Dvp PF 4Mp**

Формат сжатия видео

H.265/H.264

Минимальная освещенность

Цвет: 0,01 лк (ИК выкл) / 0 лк (ИК вкл)
Ч/б: 0,001 лк (ИК выкл) / 0 лк (ИК вкл)

Объектив

3.6 мм

Дневной и ночной режим

Есть

Механический ИК-фильтр

Есть

Дальность ИК-подсветки

до 40 м

Настройки изображения

Регулировки сжатия, цвета, яркости, резкости, контрастности, баланса белого, экспозиции, компенсация засветки, настройка в условиях слабой освещенности, поворот по горизонтали, зеркальное изображение, наложение до 4 масок конфиденциальности, DWDR

Протоколы

TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS, PPPoE, SMTP,NTP

Web Browser

Microsoft Internet Explorer 9.0 и более поздние версии и совме-стимые с IE

Ограничение доступа по WE

Защита паролем (устанавливается администратором)

Степень защиты

IP66

Питание

DC 12B/PoE 802.3af

Ethernet

Ethernet (10/100 Base-T), RJ-45 Connector

Разрешение

2592 х1520 (4Mp)

Безопасность

Защита паролем, фильтрация IP-адресов, аутентификация с кэшированием, журнал регистрации доступа пользователей

Потребляемая мощность

Макс. 0,6 A; 7,2 Вт

Рабочие условия

-45…+50°С

Габариты

140х140х101 мм

Масса

0,8 кг