**Технические характеристики**

Матрица

1/3"SONY EXMOR CMOS IMX225

Тип сигнала

PAL

Минимальная освещенность

0,01 (ч/б) Лкс

Объектив

2,8…12 мм

Отношение сигнал/шум

Более 65 дБ

Механический ИК-фильтр

Есть

Дальность ИК-подсветки

до 20 м

Доп. функции

D-WDR; AGC, BLC, ATW; 2D/3D-NR; Defog; Sens-up 2-30x; день/ночь

Управление

настройки меню OSD - джойстик на шнуре, OSD ч/з Coaxitron

Рабочая температура

-10°С…+50°С

Видеопроцессор

Nextchip NVP2431H

Потребление тока

Макс. 0,4 А

Степень защиты

IP20

Стандарт

AHD-M / CVBS (аналог 960H)

Питание

DC 12В

Разрешение

1280x960 (1.3 Mpx)

Габариты

127х91 мм

Масса

0,3 кг