Характеристика

Многофункциональность

Мультигибридный - AHD/TVI/CVI/Авто + IP

Операционная система

Linux

Видеовход

8 BNC

Видеовыход

1 VGA, 1 HDMI

Разрешение и скорость зап

8\*4M

Каналов записи

8

Аудиовход

4 RCA

Аудиовыход

1 RCA

Формат сжатия видео

Н.264

Доп. функции

Управление PTZ устройствами, Облачный сервис xmeye.net, 2 порта USB2.0

Трев. вх./вых.

Нет

Глубина архива, Гб

1 X SATA до 8ТБ

Интерфейс

RJ-45 10M/100M

Объединяется с моделями

серии Hybrid, HVR и NVR серии H

Видеопроцессор

Hi3521A

Формат сжатия аудио

G.711a

Питание

12В/2A

Габариты

255х236х44 мм

Масса

1 кг

**Режим работы видеорегистратора**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разрешение | Запись | Воспроиз | КС | Реж |
| 1080P\*8 | 8 | 8 | 12 | AHD/TVI/CVI/XVI |
| 4Mp\*8 | 8 | 8 | 8 | AHD/TVI/CVI/XVI |
| 4Mp\*4+4Mp\*4 | 8 | 4 | AHD-6 | Hybrid |
| 1080P\*8+960P\*8 | 16 | 4 | 30 | IP |
| 5Mp\*4 | 4 | 2 | 30 | IP |
| 3Mp\*4 | 4 | 4 | 30 | IP |