****

**Руководство по эксплуатации**

**IP камеры АйТек ПРО**

****

**IPme-OV 5Mp**

(уличная)

Благодарим Вас за приобретение IP камеры марки АйТек ПРО! Рекомендуем Вам перед началом работы с устройством ознакомиться с руководством и тщательно следовать всем правилам и предписаниям.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации до монтажа и использования устройства.
2. При работе с устройством соблюдайте основные меры безопасности использования электрооборудования и эксплуатации электронных приборов.
3. Устройство должно работать только от того источника питания, который указан в спецификации (раздел Технические характеристики).
4. Не подвергайте устройство сильным вибрациям.
5. Техническое обслуживание должно проводиться только квалифицированным персоналом, запрещается самостоятельно разбирать видеокамеру
6. При возникновении неполадок с видеокамерой, пожалуйста, обращайтесь к поставщику охранных услуг или в торговое предприятие, где было приобретено оборудование. **Раздел с гарантийными условиями расположен в конце данного руководства.**

**ЗАЗЕМЛЕНИЕ КАМЕРЫ**

При использовании технологии PoE, камеру необходимо заземлить.


Заземление камеры проводить до подключения питания PoE.

Заземление производить с помощью крепежных болтов основания камеры.


Заземление необходимо выполнять изолированным многожильным проводом.

Устройство заземления и сечение заземляющего провода должны соответствовать требованиями ПУЭ.

**УСТАНОВКА**


****

**РАЗЪЕМЫ**



**ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА КАМЕРЫ**

1. Подсоедините IP камеру к компьютеру или сети с помощью Ethernet-кабеля.
2. Для поиска камеры в сети и изменения сетевого адреса используйте программу “ SearchTools” .



**По умолчанию** на камере установлены следующие настройки:

* Логин: **admin**, пароль: **123456**
* IP адрес по умолчанию: **192.168.0.123**
* Web порт: **80**
* Onvif порт: **80**
* RTSP порт: **554**

rtsp://192.168.1.123:554/stream0?username=admin&password=123456 - 1 поток

rtsp://192.168.1.123:554/stream1?username=admin&password=123456 - 2 поток

1. Для просмотра и записи видео изображения с камер используйте программное обеспечение UC.

**ПРОГРАММЫ УДАЛЕННОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ОБЛАЧНОГО СЕРВИСА**

1. Удаленный доступ для iOS – программа DANALE из AppStore.
2. Удаленный доступ для Android– программа DANALE из Play Маркет.
3. Последнюю версию программного обеспечения и инструкцию по работе с облачным сервисом DANALE Вы можете скачать на сайте http://www.itech-cctv.ru/ в разделе **"Техподдержка" -> "Загрузить ПО".**

**Производитель не несет ответственность за работу облачного сервиса DANALE!**

