**Характеристика HVR-407R**

Видеовыход

1 VGA, 1 HDMI

Аудио входы/выходы

4 RCA / 1 RCA

Протоколы

DHCP / PPPOE / FTP / DNS / DDNS / NTP / RTSP / Email alarm / IP right management / IP search / network alarm center functions, web client, standalone client and SDK

Формат сжатия аудио

G.711A

Основной поток

1024\*768,1280\*720,1280\*1024, 1440\*900, 1920\*1080(1080P), 2560\*1440(2K), 3840\*2160(4K)

Дополнительный поток

В соответствии с подключенными видеокамерами

Битрейт видео

Зависит от подключенных видеокамер

Сетевой интерфейс

RJ-45 10M/100M

Формат видеосжатия

H.265/H.264/H.265+/H.264+

Аналоговые, HD-TVI, CVI и AHD каналы

4

IP-каналы

До 4К (3840х2160)

Синхронное воспроизведение

Локально только синхронное воспроизведение; с веб интерфейса раздельное воспроизведение + синхронное

Удаленные соединения

До 20

Поддерживаемый архив (объем)

До 8 ТБ

SATA

1хSATA до 8ТБ

eSATA

Есть

USB - интерфейс

2 х USB 2.0

Последовательный интерфейс

да, RS485

Тревожные вход/выход

4/1

USB-модем

Поддержка 3G, 4G

Облачный сервис

icloud-eye.com

Облачное хранилище

Dropbox,GoogleDrive (второй поток по д/д, снимок), макс. 2 потока

Потребляемая мощность (без HDD и POE)

4 Вт

Рабочие условия

-10…+55°C

Максимальная потребляемая мощность

16 Вт

Габариты

300x210x48 мм

Масса, кг

1,64