**Технические характеристики**

Программное обеспечение

Встроенный веб-сервер (русифицированный интерфейс). Бесплатное ПО на 64 канала (русифицированный интерфейс). Поддержка стандарта ONVIF, NETIP. Облачный сервис xmeye.net.

Матрица

1/2.8"CMOS

Формат сжатия видео

H.264

Минимальная освещенность

0,1 лк (цветной режим) / 0, 01 лк (ч/б режим)

Объектив

3,6 мм

Механический ИК-фильтр

Есть

Дальность ИК-подсветки

до 20 м

Частота кадров

25 к/с при разрешении 1080P

Настройки изображения

Регулировки сжатия, цвета, яркости, резкости, контрастности, баланса белого, экспозиции; компенсация засветки, настройка в условиях слабой освещенности, наложение масок конфиденциальности. DWDR.

Протоколы

TCP/IP/UDP/RTP/RTSP/RTCP/HTTP/DNS/DDNS/DHCP/NTP

Web Browser

Microsoft Internet Explorer 9.0 и более поздние версии и совместимые с IE

Интеллектуальное видео

Детектор движения, активное оповещение при несанкционированных действиях

События по тревоге

Файл, загруженный через FTP, HTTP; Уведомление по электронной почте.

Ограничение доступа по WE

Защита паролем (устанавливается администратором)

Мощность

Макс. 0,62 A; 7,5 Вт

Разъемы

RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX, Разъем питания

Рабочая температура

-10°C +50°С

Объединяется с моделями

Регистраторы серий: NVR, HVR, Hybrid; камеры серии IPe; видеосерверы.

Поддержка мобильных устройств

Android OS, IOS

Безопасность

Защита паролем, фильтрация IP-адресов, аутентификация с кэшированием, шифрование по протоколу HTTPS, контроль доступа к сети IEEE 802.1Х, журнал регистрации доступа пользователей

Интеграция с ПО

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Програмное обеспечение | Версия ПО | Видеопоток | Аудиопоток | PTZ | Детектор движения | Видеоаналитика |
| Domination | не ниже 1.6.9.10, 1.7.5.9, 1.9.0.1 | V | - | - | - | программная |
| Интеллект | 4.10.3 | V | - | - | не тестировался | - |
| macroscop | 2.3.317 | V | - | - | не тестировался | программная |
| TRASSIR | 4.0 | V | - | V | не тестировался | - |
| Линия | 7.4.0 | V | - | V | не тестировался | - |

Питание

DC 12В

Ethernet

Ethernet (10/100 Base-T), RJ-45 Connector

Разрешение

1920х1080

Габариты

Ф95х70 мм

Масса

0,3 кг