**Технические характеристики**

Матрица

1/4” OV9732 CMOS

Тип сигнала

PAL

Минимальная освещенность

0,01 (ИК выкл.); 0 (ИК вкл.)

Объектив

f=2,8…12 мм

Механический ИК-фильтр

Есть

Дальность ИК-подсветки

до 20 м

Доп. функции

AGC, BLC, ATW, DWDR, OSD, 2DNR/3DNR, день/ночь

Рабочая температура

-10°С…+50°С

Видеопроцессор

Nextchip NVP2431H

Потребление тока

0,3 А

Степень защиты

IP20

Стандарт

AHD-M 720p

Питание

DC 12 В

Разрешение

1280x720

Габариты

128х100 мм

Vfccf

0,35 кг