|  |  |
| --- | --- |
| **Условия эксплуатации кабеля КПСЭнг (А)-FRLS:** |   |
| Класс пожарной опасности кабелей-тип исполнения **КПCЭнг(А)-FRLS** | ГОСТ 31565-2012П1б.1.2.2.2. |
| Диапазон допустимых температур КПСЭнг(А)-FRLS:- при эксплуатации- при монтаже |  от -50°С до +75°Сот -10°С до +50°С |
| Минимальный радиус изгиба кабеля КПСЭнг,Dн - max наружный размер кабеля КПСЭнг(А)-FRLS: | 10хDн |
| Минимальный срок службы | 30 лет |