Характеристика

Многофункциональность

Пентаплекс

Операционная система

Linux

Видеовыход

1 VGA, 1 HDMI

Разрешение и скорость записи

8\*AHD-NH (12 к/с)

Каналов записи

8

Формат сжатия видео

H.264

Доп. функции

2 порта USB

Скорость записи

25 к/с

Аудио входы/выходы

1 вх (RCA) / 1 вых (RCA)

Глубина архива, Гб

1 SATA 3,5"до 6 Тб

Управление

USB мышь

Интерфейс

RJ-45 10M/100M

Объединяется с моделями

Регистраторы серии Hybrid, HVR, NVR, камеры серии IPe

Поддержка мобильных устройств

ОS Android, IОS

Формат сжатия аудио

G.711A

Стандарт

AHD/TVI/CVI

Питание

DC 12B/2A

Габариты

210x210x45 мм

Вес

0,8 кг

**Режим работы видеорегистратора**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разрешение | Запись | Воспроизведение | КС | Режим |
| 1080N\*8 | 8 | 8 | 12 | AHD |
| 1080P\*4 | 4 | 4 | 15 | AHD |
| 1080N\*4 | 4 | 4 | 25 | AHD |
| 1080P\*2+1080P\*2 | 4 | 2 | 25 | Hybrid |
| 1080P\*9 | 9 | 4 | 25 | IP |
| 1080P\*16 | 16 | 2 | 25 | IP |
| 960P\*16 | 16 | 4 | 25 | IP |
| 5Mp\*4 | 4 | 1 | 25 | IP |