**Технические характеристики**

Программное обеспечение

Встроенный веб-сервер (русифицированный интерфейс). Поддержка стандарта ONVIF 2.6, CGI.

Матрица

1/2.8"SONY IMX307 STARVIS CMOS

Формат сжатия видео / аудио

H.265+, H.265, H.264 / G.711/G.726/ADPCM

Доп. возможности

Возможно подключение внешних микрофонов, камера укомплектована разъемом RCA-тюльпан.

Минимальная освещенность

Цвет: 0.001лк @ (F1.2, AGC вкл.)

Объектив

3,6 мм

Дневной и ночной режим

Есть, переход по видеосигналу

Частота кадров

30 к/с при любом разрешении

Настройки изображения

Регулировки сжатия, цвета, яркости, резкости, контрастности, баланса белого, экспозиции; компенсация засветки, настройка в условиях слабой освещенности, поворот по горизонтали, зеркальное изображение, наложение масок конфиденциальности, DOL-WDR 120дБ, 3D-NR; BLC; Антитуман; ROi-область интереса.

Протоколы

TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,PPPoE,
SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP,ONVIF 2.6

Web Browser

Microsoft Internet Explorer 9.0 и более поздние версии и совместимые с IE

Интеллектуальное видео

Детектор движения, пересечение линии (подсчет посетителей), охрана периметра, оставлен-ные/исчезнувшие предметы, выделение до 4-х об-ластей интереса (ROI)

Ограничение доступа по WE

Защита паролем (устанавливается администратором)

Мощность

4 Вт

Рабочая температура

-10…+55°C

Степень защиты

IP20

Безопасность

Защита паролем, фильтрация IP-адресов, аутентификация с кэшированием, контроль доступа к сети IEEE 802.1Х, журнал регистрации доступа пользователей

Интеграция с ПО

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Програмное обеспечение | Версия ПО | Видеопоток | Аудиопоток | PTZ | Детектор движения | Видеоаналитика |
| Domination | 1.6.10.6, 1.7.5.6, 1.8.9.5 | V | V | V | V | аппаратная, программная |
| Интеллект | 4.10.3 | V | V | V | V | программная |
| macroscop | 2.3.317 | V | V | V | V | программная |
| TRASSIR | 4.0 | V | V | V | V | программная |
| Линия | 7.4.0 | V | V | V | V | - |

Защита от статических разрядов

до 4000В

Питание

DC 12В

Ethernet

Ethernet (10/100 Base-T), RJ-45 Connector

Разрешение

2MP 1920х1080

Габариты

38X42x25 мм

Масса 0,2 кг