**Технические характеристики**

Программное обеспечение

Бесплатное русифицированное ПО на 144 канала записи; поддержка стандарта ONVIF

Матрица

1/3"AR0130 ultra-low illumination CMOS 1,3 Mpx

Формат сжатия видео

H.264

Минимальная освещенность

0,01 лк

Объектив

5-50 мм

Дальность ИК-подсветки

до 80 м

Частота кадров

25 к/с

Настройки изображения

Регулировки сжатия, цвета, яркости, резкости, контрастности, баланса белого, экспозиции, компенсация засветки, настройка в условиях слабой освещенности, поворот по горизонтали, зеркальное изображение, наложение до 4 масок конфиденциальности, DWDR

Протоколы

TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS, PPPoE, SMTP,NTP

Web Browser

Microsoft Internet Explorer 9.0 и более поздние версии и совместимые с IE

Интеллектуальное видео

Детектор движения

События по тревоге

Файл, загруженный через FTP, HTTPи электронную почту; уведомление по электронной почте, HTTPи TCP

Ограничение доступа по WE

Защита паролем (устанавливается администратором)

Разъемы

RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX

Рабочая температура

от -45°С до +50°С

Удаленная работа по сети

Облачный сервис xmeye.net

Потребление тока

Макс. 1,1 A

Степень защиты

IP66

Безопасность

Защита паролем, фильтрация IP-адресов, аутентификация с кэшированием, журнал регистрации доступа пользователей

Интеграция с ПО

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Програмное обеспечение | Версия ПО | Видеопоток | Аудиопоток | PTZ | Детектор движения | Видеоаналитика |
| Domination | не ниже 1.6.9.12, 1.7.4.12, 1.8.4.8 | V | V | V | V | программная |
| Интеллект | 4.10.3 | V | V | V | V | программная |
| macroscop | 2.3.317 | V | V | V | V | программная |
| TRASSIR | 4.0 | V | V | V | V | программная |
| Линия | 7.4.0 | V | V | V | V | - |

Распродажа

Да

Питание

DC 12В

Разрешение

1280х960

Габариты

325х106 мм

Масса

2 кг