**Технические характеристики IPe-OP (2235)**

Матрица

1/2.7" SC2235 CMOS; 2 мегапикселя

Формат сжатия видео

H.265/H.264

Минимальная освещенность

0,1 лк (цветной режим) / 0,01 лк (ч/б режим)

Дневной и ночной режим

Есть

Механический ИК-фильтр

Есть

Дальность ИК-подсветки

до 40 м

Частота кадров

25 к/с при любом разрешении

Настройки изображения

Регулировки сжатия, цвета, яркости, резкости, контрастности, баланса белого, экспозиции; компенсация засветки, настройка в условиях слабой освещенности, поворот по горизонтали, зеркальное изображение, наложение до 4 масок конфиденциальности, DWDR.

Протоколы

RTSP/FTP/DHCP/DNS/DDNS/NTP/UPnP/HTTP/ONVIF/NETIP

Разъемы

RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX

Степень защиты

IP66

Ethernet

Ethernet (10/100 Base-T), RJ-45 Connector

Разрешение

1920х1080, 704x576(D1)

Рабочие условия

-45°C…+50°С

Материал корпуса

Металл

Напряжение питания

DC 12В / РоЕ

Габариты

235х80 мм

Масса

0,34 кг