|  |  |
| --- | --- |
| **Условия эксплуатации кабеля:** |  |
| Класс пожарной опасности кабелей | ГОСТ 31565-2012  О1.8.2.5.4 |
| Диапазон допустимых температур:  - при эксплуатации - при монтаже | от -50°С до +60°С от -15°С до +50°С |
| Минимальный радиус изгиба кабеля,  Dн - max наружный размер кабеля: | 15хDн |
| Минимальный срок службы | 30 лет |
| ♦**Кабели** эксплуатируются **внутри помещений** | |