Характеристика

Многофункциональность

Пентаплекс, мультигибридный

Операционная система

Linux

Видеовход

8 BNC

Видеовыход

1 VGA, 1 HDMI

Разрешение и скорость записи

Только аналоговое видео: 8 кан. в 4M-N\*8 (9 к/с), 8 кан. в 5M-N\*8 (6 к/с), 8 кан. в 1080N\*8 (15 к/с), 8 кан. в 1080P\*8 (18 к/с);

Аналоговое видео + IP: 16 кан. в 4M-N\*8 (AHD-9 к/с) + 8 кан. в 1080P\*8 (IP);

Только IP (30 к/с): 16 кан. в 1080P\*16 (30 к/с), 8 кан. в 5Mp\*8 (30 к/с)

Каналов записи

8\*AHD-H/8\*AHD-M

Аудиовход

1 RCA

Аудиовыход

1 RCA

Формат сжатия видео

Н.264/Н.265/Н.265+/Н.265X

Доп. функции

Поддержка LAN, 3G/WIFI (внешний USB модуль), Управление PTZ устройствами, Облачный сервис xmeye.net

Трев. вх./вых.

Нет

Глубина архива, Гб

1 X SATA до 6ТБ

Рекомендуемые 3G модемы

ZTE: MF110, MF180, MF627, MC2716, Huawei: E1550, E150, E173, E173u-1, E176G, E261, EC1261, EC1262, ET128; и другие с поддержкой Linux

Управление

Передняя панель, мышь, пульт ДУ; управление PTZ-устройствами через Enternet

Интерфейс

RJ-45 10M/100M

Объединяется с моделями

серии Hybrid, HVR и NVR серии H

Поддержка мобильных устройств

ОS Android, IОS

Формат сжатия аудио

G.711A

Питание

12В/2A

Габариты

255х225х45 мм

Масса

1,8 кг

Режим работы видеорегистратора

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разрешение | Запись | Воспроизведение | КС | Режим |
| 1080P\*8 | 8 | 4 | 12 | AHD |
| 1080N\*8 | 8 | 8 | 25 | AHD |
| 1080P\*4+1080P\*4 | 8 | 4 | 25 | Hybrid |
| 1080P\*8+960P\*8 | 16 | 4 | 25 | IP |
| 5Mp\*4 | 4 | 2 | 25 | IP |
| 3Mp\*4 | 4 | 4 | 25 | IP |