**Электрические параметры кабеля:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальное сечение жил, мм2. | 0,35 | 0,5 | 0,75 |
| Сопротивление жилы постоянному току при 20°С, не более, Ом/км. | 58,3 | 39,0 | 26,0 |
| Волновое сопротивление радиочастотного кабеля, Ом | 75±5 | 75±5 | 75±5 |

**Массогабаритные параметры кабеля:**

**Dн-наружный размер кабеля, мм; m - расчетная масса, кг/км.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сечение проводника,S мм². | 0,35 | | 0,5 | | 0,75 | |
| Количество жил в кабеле | Dн | m | Dн | m | Dн | m |
| 2 | 6,9 | 54 | 7,0 | 59 | 7,1 | 64 |