**Технические характеристики**

Матрица

1/2.8"SONY IMX291 CMOS

Формат сжатия видео

H.264

Минимальная освещенность

0,01 лк (цветной режим) / 0,001 лк (ч/б режим)

Дневной и ночной режим

Есть

Механический ИК-фильтр

Есть

Дальность ИК-подсветки

до 80 м

Фокусное расстояние

5-50 мм

Частота кадров

25 к/с

Протоколы

RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DNS/DDNS/NTP/UPnP/HTTP

Разъемы

RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX, Разъем питания

Рабочая температура

-45°C +50°С

Интеграция с ПО

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Програмное обеспечение | Версия ПО | Видеопоток | Аудиопоток | PTZ | Детектор движения | Видеоаналитика |
| Domination | не ниже 1.6.9.12, 1.7.4.12, 1.8.4.8 | V | V | V | V | программная |
| Интеллект | 4.10.3 | V | V | V | V | программная |
| macroscop | 2.3.317 | V | V | V | V | программная |
| TRASSIR | 4.0 | V | V | V | V | программная |
| Линия | 7.4.0 | V | V | V | V | - |

Питание

DC 12В / РоЕ

Ethernet

Ethernet (10/100 Base-T), RJ-45 Connector

Разрешение

1920х1080

Габариты

292.5х92х92 мм

Масса

2 кг