**Характеристика**

Многофункциональность

Пентаплекс, мультигибридный

Операционная система

Linux

Видеовход

4 BNC

Видеовыход

1 VGA, 1 HDMI

Разрешение и скорость зап

4\*AHD-H (18 к/с)/ IP до 5Mp@30fps

Каналов записи

4\*AHD+4IP

Аудиовход

1 RCA

Аудиовыход

1 RCA

Формат сжатия видео

Н.265/Н.264

Доп. функции

Поддержка LAN, 3G/WIFI (внешний USB модуль), Управление PTZ устройствами (Etherhet), Облачный сервис xmeye.net

Тревожные входы/выходы

Нет

Глубина архива, Гб

1 X SATA до 8ТБ

Рекомендуемые 3G модемы

ZTE: MF110, MF180, MF627, MC2716, Huawei: E1550, E150, E173, E173u-1, E176G, E261, EC1261, EC1262, ET128; и другие с поддержкой Linux

Управление

Передняя панель, мышь

Интерфейс

RJ-45 10M/100M

Объединяется с моделями

серии Hybrid, HVR и NVR серии H

Формат сжатия аудио

G.711A

Стандарт

AHD/TVI/CVI/CVBS/IP/XVI

Питание

12В/2A

Материал

Металлический антивандальный корпус

Габариты

255х236х44 мм

Масса

1,5 кг

Режим работы видеорегистратора

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разрешение | Запись | Воспроизведение | КС | Режимы |
| 1080P\*4 | 4 | 4 | 18 | AHD/TVI/CVI/XVI |
| 4Mp-N | 4 | 2 | 17 | AHD/TVI/CVI/XVI |
| 1080P\*4+1080P\*4 | 8 | 1 | AHD-18 | Hybrid |
| 1080P\*16 | 16 | 2 | 30 | IP |
| 5Mp\*4 | 4 | 1 | 30 | IP |