**Технические характеристики**

Матрица

1/3"CMOS; 1.3 мегапикселя

Формат сжатия видео

H.264

Минимальная освещенность

0,1 лк (цветной режим) / 0, 01 лк (ч/б режим)

Объектив

3.6 мм

Дневной и ночной режим

Есть

Механический ИК-фильтр

Есть

Дальность ИК-подсветки

до 20 м

Частота кадров

до 30 к/с

Настройки изображения

Регулировки сжатия, цвета, яркости, резкости, контрастности, баланса белого, экспозиции; компенсация засветки, настройка в условиях слабой освещенности, наложение масок конфиденциальности. DWDR.

Протоколы

TCP/IP/UDP/RTP/RTSP/RTCP/HTTP/DNS/DDNS/DHCP/NTP

Web Browser

Microsoft Internet Explorer 9.0 и более поздние версии и совместимые с IE

Интеллектуальное видео

Детектор движения, активное оповещение при несанкционированных действиях

Ограничение доступа по WE

Защита паролем (устанавливается администратором)

Разъемы

RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX, Разъем питания

Рабочая температура

-10°C +50°С

Безопасность

Защита паролем, фильтрация IP-адресов, аутентификация с кэшированием, шифрование по протоколу HTTPS, контроль доступа к сети IEEE 802.1Х, журнал регистрации доступа пользователей

Интеграция с ПО

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Програмное обеспечение | Версия ПО | Видеопоток | Аудиопоток | PTZ | Детектор движения | Видеоаналитика |
| Domination | не ниже 1.6.9.12, 1.7.4.12, 1.8.4.8 | V | V | V | V | программная |
| Интеллект | 4.10.3 | V | V | V | V | программная |
| macroscop | 2.3.317 | V | V | V | V | программная |
| TRASSIR | 4.0 | V | V | V | V | программная |
| Линия | 7.4.0 | V | V | V | V | - |

Питание

DC 12В

Ethernet

Ethernet (10/100 Base-T), RJ-45 Connector

Разрешение

1280х960

Габариты

Ф95х70 мм

Масса

0,3 кг