**Технические характеристики**

Матрица

1/2.7"Progressive CMOS

Аудиовход

Встроенный микрофон

Формат сжатия видео

H.265/H.264

Минимальная освещенность

Цвет 0,1 лк, ч/б 0 лк (при вкл. ИК-фильтре)

Дальность ИК-подсветки

до 30 м

Фокусное расстояние

3,6 мм

Частота кадров

20 к/с при любом разрешении

Слот для карты памяти

Micro SD-карта до 128Gb

Протоколы

TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP

Рабочая температура

-30°C…+55°С

Степень защиты

IP66

Формат сжатия аудио

G.711/G.726/ADPCM

Интеграция

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Програмное обеспечение | Версия ПО | Видеопоток | Аудиопоток | PTZ | Детектор движения | Видеоаналитика |
| Domination | не ниже 1.9.0.0 | V | - | - | V | программная |
| Интеллект | 4.10.3 | V | - | - | V | программная |
| macroscop | 2.3.317 | V | - | - | V | программная |
| TRASSIR | 4.0 | V | - | - | V | программная |
| Линия | 7.4.0 | V | - | - | V | - |

Питание

12В/PoE

Разрешение

2MP 1920х1080

Габариты

100х90 мм

Масса

0,440 кг