**Технические характеристики**

Матрица

1/2.8"IMX291 CMOS

Формат сжатия видео

H.265/H.264

Минимальная освещенность

0,001 (цветной режим) / 0,0008 (ч/б режим)

Объектив

2,8-12 мм

Механический ИК-фильтр

Есть

Дальность ИК-подсветки

до 20 м

Частота кадров

25 к/с

Протоколы

TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS, PPPoE, SMTP,NTP

Мощность

Макс. 0.35 A; 4,2 Вт

Разъемы

RJ-45, DC 12В/PoE

Рабочая температура

от -10°С до +50°С

Степень защиты

IP20

Интеграция с ПО

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Програмное обеспечение | Версия ПО | Видеопоток | Аудиопоток | PTZ | Детектор движения | Видеоаналитика |
| Domination | не ниже 1.6.9.12, 1.7.4.12, 1.8.4.8 | V | V | V | V | программная |
| Интеллект | 4.10.3 | V | V | V | V | программная |
| macroscop | 2.3.317 | V | V | V | V | программная |
| TRASSIR | 4.0 | V | V | V | V | программная |
| Линия | 7.4.0 | V | V | V | V | - |

Питание

DC 12B/PoE 802.3af

Разрешение

1920x1080 (Full HD)

Габариты

127х91 мм

Масса

0,3 кг