Условия эксплуатации:

Кабели предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 40 °С до плюс 50 °С, и относительной влажности воздуха до 98 % при температуре до 35 °С.

Монтаж кабелей должен проводиться при температуре окружающей среды не ниже минус 10 °С.

Радиус изгиба при монтаже и эксплуатации должен быть не менее 10 номинальных наружных диаметров кабелей по оболочке.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года с даты ввода кабелей в эксплуатацию.

Срок службы кабелей при соблюдении потребителем требований условий хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации составляет не менее 15 лет.