**Технические характеристики**

Матрица

1/2.7" SC2235 CMOS; 2 мегапикселя

Формат сжатия видео

H.265/H.264

Минимальная освещенность

0,1 лк (цветной режим) / 0,01 лк (ч/б режим)

Объектив

3,6 мм

Дневной и ночной режим

Есть

Механический ИК-фильтр

Есть

Дальность ИК-подсветки

до 20 м

Частота кадров

25 к/с при любом разрешении

Настройки изображения

Регулировки сжатия, цвета, яркости, резкости, контрастности, баланса белого, экспозиции; компенсация засветки, настройка в условиях слабой освещенности, поворот по горизонтали, зеркальное изображение, наложение до 4 масок конфиденциальности, DWDR.

Протоколы

RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DNS/DDNS/NTP/UPnP/HTTP

Web Browser

Microsoft Internet Explorer 9.0 и более поздние версии и совместимые с IE

Интеллектуальное видео

Детектор движения, активное оповещение при несанкционированных действиях

Ограничение доступа по WE

Защита паролем (устанавливается администратором)

Питание

DC 12В, PoE

Ethernet

Ethernet (10/100 Base-T), RJ-45 Connector

Разрешение

1920х1080

Интеграция с ПО

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Програмное обеспечение | Версия ПО | Видеопоток | Аудиопоток | PTZ | Детектор движения | Видеоаналитика |
| Domination | не ниже 1.6.9.12, 1.7.4.12, 1.8.4.8 | V | V | V | V | программная |
| Интеллект | 4.10.3 | V | V | V | V | программная |
| macroscop | 2.3.317 | V | V | V | V | программная |
| TRASSIR | 4.0 | V | V | V | V | программная |
| Линия | 7.4.0 | V | V | V | V | - |

Потребляемая мощность

Макс. 0,6 A; 7.2 Вт

Рабочие условия

-45°C…+50°С

Габариты

93х85 мм

Масса

0,35 кг