**Технические характеристики**

Матрица

1/2.7" SC2235 CMOS; 2 мегапикселя

Формат сжатия видео

H.264/H.265

Минимальная освещенность

0,1 лк (цветной режим) / 0,01 лк (ч/б режим)

Объектив

3.6 мм

Дневной и ночной режим

Есть

Механический ИК-фильтр

Есть

Дальность ИК-подсветки

до 25 м

Частота кадров

25 к/с при любом разрешении

Настройки изображения

Регулировки сжатия, цвета, яркости, резкости, контрастности, баланса белого, экспозиции; компенсация засветки, настройка в условиях слабой освещенности, поворот по горизонтали, зеркальное изображение, наложение до 4 масок конфиденциальности, DWDR.

Протоколы

RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DNS/DDNS/NTP/UPnP/HTTP

Web Browser

Microsoft Internet Explorer 9.0 и более поздние версии и совместимые с IE

Ограничение доступа по WE

Защита паролем (устанавливается администратором)

Разъемы

RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX

Питание

DC 12В/POE

Ethernet

Ethernet (10/100 Base-T), RJ-45 Connector

Разрешение

1920х1080

Безопасность

Защита паролем, фильтрация IP-адресов, аутентификация с кэшированием, шифрование по протоколу HTTPS, контроль доступа к сети IEEE 802.1Х, журнал регистрации доступа пользователей

Потребляемая мощность

Макс. 0,56 A; 6,8 Вт

Рабочие условия

-10°C…+50°С

Габариты

94х73 мм

Масса

0,34 кг