**Технические характеристики**

Матрица

1/2.8"IMX291 CMOS

Тип сигнала

PAL/NTSC

Минимальная освещенность

0,0008

Объектив

3,6

Отношение сигнал/шум

52

Доп. функции

AGC, BLC, ATW, DWDR, OSD, 2DNR/3DNR, день/ночь

Управление

OSD

Рабочая температура

-20…+60°С

Потребление тока

0,2

Напряжение

DC 12 В

Разрешение

1920х1080

Габариты

40х40х20

Масса

0,1