**Характеристика**

Каналов записи

до 16 каналов

Аудиовход

1 RCA

Аудиовыход

1 RCA

Формат сжатия видео

H.265/H.264

Скорость записи

25 к/с на канал при любом разрешении

Трев. вх./вых.

16 / 1

Глубина архива, Гб

2 X SATA до 8ТБ

Поддержка работы по сети

сетевой интерфейс 1\*RJ45 10M/100M /1000M

Управление

Мышь, пульт ДУ

Разъемы

2 порта USB2.0, 1 порт USB3.0

Интерфейс

Русифицированный

Поддержка мобильных устройств

ОS Android, IОS

Видео входы/выходы

1 VGA, 1 HDMI

битрейт

до 320 Мб/сек

Формат сжатия аудио

G.711A

Потребляемая мощность

6В

Питание

12В/5A

Разрешение

8 MP 3840х2160

Габариты

380x340x50 мм