**Технические характеристики**

Матрица

1/2.7"Aptina AR0237

Тип сигнала

PAL/NTSC

Минимальная освещенность

Цвет: 0,01 Лкс; Ч/б: 0,001 Лкс

Объектив

2,8-12 мм

Отношение сигнал/шум

Более 52 дБ

Механический ИК-фильтр

Есть

Дальность ИК-подсветки

до 20 м

Доп. функции

D-WDR 96dB; AGC, BLC, ATW; 2D/3D-NR; Defog; Sens-up 2-30x; день/ночь

Рабочая температура

-10°С~+50°С

Потребление тока

Макс. 0,5 А

Степень защиты

IP20

Разрешение

1920х1080 (2 Mpx)

Масса

0,3 кг