Порядок работы

1. Запишите код ключа в память устройства контроля доступа в соответствии с паспортом на устройство;
2. Для открывания замка в режиме обычного доступа коснитесь ключом считывателя. Если код ключа найден в памяти, то замок открывается и звучит сигнал открывания замка. Если код ключа не найден в памяти – звучит сигнал ошибки.